# Ausschreibungen Dachbegrünung

## Ausschreibung Spezifisch Gärtnerei Viehweg

**Gründachaufbau System Gärtnerei Viehweg**

**Plantile Dachbegrünung**

Gärtnerei Viehweg  
Nieukerker Str. 46  
D-47661 Issum  
+49 2835 448 300  
info@plantile.de

Lieferung fertig bepflanzter Gründach-Module mit eingebauter Drainage, optimalem Wasserrückhalt, 8cm Dachbegrünungs-Substrat als durchwurzelbaren Raum und biodiversem flächigen Pflanzenbild (>350 einzelne Pflanzen pro m², >15 verschiedene Sedum-Arten, >95% Deckungsgrad bei Auslieferung)

Systemzusammensetzung Kassette aus HDPE-Regranulat

Dachbegrünungs-Substrat

Tief eingewurzelter Sedum-Mix

Zustand Fertig begrünt, sofort verwendbar

Abmessung Ca. 59 x 39 cm

Höhe (leer) Ca. 8 cm

Höhe (voll) > 8 cm, je nach Vegetationsstand

Gewicht (trocken) Ca. 60 kg pro m²

Gewicht (wassergesättigt) Ca. 75 kg pro m²

Pflanzenvielfalt >350 einzelne Pflanzen pro m²  
>15 verschiedene Sedum-Arten

FLL Konform Ja

## Ausschreibung Neutral

**Gründachaufbau System**

Lieferung fertig bepflanzter Gründach-Module mit eingebauter Drainage, Wasserrückhalt, Dachbegrünungs-Substrat als durchwurzelbaren Raum und biodiversem flächigen Pflanzenbild (>350 einzelne Pflanzen pro m², >15 verschiedene Sedum-Arten, >95% Deckungsgrad bei Auslieferung)

Gewicht (wassergesättigt) Ca. 75 kg pro m²

Höhe (leer) Ca. 8 cm

Höhe (voll) > 8 cm, je nach Vegetationsstand

Systemzusammensetzung Kassette aus HDPE-Regranulat

Dachbegrünungs-Substrat

Tief eingewurzelter Sedum-Mix

Verarbeitung Ganzjährig aufbringbar  
 Keine Fertigstellungspflege notwendig

Zustand Fertig begrünt  
Sofort verwendbar

Pflanzenvielfalt Mindestens 350 einzelne Pflanzen pro m²  
Mindestens 15 verschiedene Sedum-Arten

FLL Konform Ja